新华移动等离子空气消毒机

中效过滤器参数

1、尺寸：338mm×370mm×98mm；

2、过滤器内部滤纸V型密闭均布排列，并用胶线连接固定，过滤器单侧的V形；

3、折弯数量为50-60个;过滤器过滤等级为F7，滤纸为单层，滤纸在5.33cm/s的；风速下，阻力为2-3Pa；

4、匹配主机后净化效果:设备持续工作90min，对100m³房间≥0.5um颗粒物的净化效率≥93%；净化后室内空气≥0.5um颗粒物≤2700000个/m³，达到十万级洁净度；

5、匹配主机后杀菌效果:设备持续工作90min，对100m³房间≥0.5um颗粒物的净化效率≥93%；净化后室内空气≥0.5um颗粒物≤2700000个/m³，达到十万级洁净度；

6、匹配主机后洁净空气量:洁净空气量CADR（颗粒物）≥450m³/h；

7、采带有把手，把手材质为塑料，折叠起来不占体积。布排列，并用胶线连接固定，过滤器单侧的V形；