担架车技术参数及配置

1.规格及材质

（1）规格：不小于1900\*650\*500/800（mm）

（2）材质：钢喷塑或更好的材质。

2.工艺要求

高精度焊接工艺，涂料耐腐蚀性高，塑料一次注塑而成。

3.产品性能

（1）车面为分体设计，具有整体升降和背部折起功能，背部可无级调节折起。

（2）车体架为冷轧碳素钢或更优材质，表面抗菌，床板面及护栏为高强度工程ABS材料，壁厚≥3.5mm，

（3）床体承载重量：≥200kg。

（4）车床配备两片式ABS提拉式护栏。

（5）车轮单轮负重≥80KG，配备一脚式中央控制刹车。

（6）随车床垫，床套四周有拉链，可将床罩拆卸清洗，有安全绑带，有双提手设计，方便抢救病人时过床。

4、配置清单：护栏、随车车垫、脚轮、升降式输液架、点滴架、保护摇杆、氧气瓶支架及锁紧开关。